
**amcap中文版仅作为调试采集卡使用。因软件本身不带音频。所以音频是听不到的。使用软件之前确保**计算机已正确安装采集卡及驱动。

注：（看产品是否需要安装驱动，产品分为免驱设备和需要下载驱动的设备）

一，首先将产品与需要采集的信号按说明把硬件连接好

二，然后鼠标右键点击我的电脑，点击管理进入设备管理器查看是否已安装采集盒设备。

红色标注为采集盒设备。表明已经安装成功（注：计算机win7或计算机win10系统下）



1. 打开amcap中文版


选择已经安装好的音频采集设备




二：点击选项 视频捕捉接口，会弹出一个调节视频属性的窗口，可以调节所需要的

视频格式，帧率，分辨率以及颜色空间





三：鼠标点击选项预览




**录制视频**

1.点击文件 设置捕捉文件，可以选择视频录制的保存位置（保存桌面或者电脑磁盘之中）

****

1.点击捕捉开始捕捉 快捷键（Ctrl+C）

****

1. **设置录制视频的帧率**

点击捕捉 设置帧率


需要看采集卡支持的帧率支持多少帧





1. **设置录制视频时长**


点击捕捉设置时间限制


****

****

**视频截图**

1.点击捕捉 拍照 快照 （图片的格式可选择）快捷键（Ctl+L）


****

****

1. **定时拍照**

点击捕捉 拍照 定时拍照

可以根据需求间隔几秒截取一张图片

****