
注：（看产品是否需要安装驱动，产品分为免驱设备和需要下载驱动的设备）

一，首先将产品与需要采集的信号按说明把硬件连接好


二，然后鼠标右键点击我的电脑，点击管理进入设备管理器查看是否已安装采集盒设备。

红色标注为采集盒设备。表明已经安装成功（注：计算机win7或计算机win10系统下）




三,进入potplay的官网下载potplay。下载地址 **<https://potplayer.org/>**

下载后会有一个POTPLAY的文件夹，在文件夹里面找到点击打开会出现如下界面




**软件使用**


1.首先打开这个界面鼠标右键此窗口 打开 设备设置。（也可使用快捷键：Alt+D）



1. 点击之后会看到这个窗口



1. 然后需要进入到模拟TV，按红色标注进行选择，接在我的电脑上能够听到的声音需要勾选，否则听不到声音，最后点击打开设备就可以预览了.格式：MJPG:为色彩空间分辨率越高帧数越高画面会越清晰（注：如果点击的是确定则不会出现画面）



1. **如何录制视**

鼠标右键点击此窗口 视频 视频录制 录制视频（快捷键：Alt+C）




点击录制视频之后会出现一个窗口

1.保存位置：选择您想把录制的视频保存在计算机的什么位置（桌面或者磁盘）


2.文件格式：根据您的需求选择视频的录制格式和视频编码

3.点击开始



1. **如何截取视频图片**

鼠标右击此窗口 视频 图像截取（可选择保存BMP、JPEG、PNG格式）



点击立即截图可实现视频截图功能

保存设置：选择您想把截取的图片保存在计算机的什么位置（桌面或者磁盘）

格式：根据您的需求选择的格式进行选择

尺寸：根据您的需求选择的尺寸进行选择

截图设置：您可以选择你需要截图的数量

