
注：（看产品是否需要安装驱动，产品分为免驱设备和需要下载驱动的设备）

一，首先将产品与需要采集的信号按说明把硬件连接好


二，然后鼠标右键点击我的电脑，点击管理进入设备管理器查看是否已安装采集盒设备。

红色标注为采集盒设备。表明已经安装成功（注：计算机win7或计算机win10系统下）





1. 进入到OBS的官网将软件下载到电脑。下载地址如下： **<https://obsproject.com/download>**

根据电脑系统下载对应的OBS Studio 安装程序，根据提示进行安装，完成后在桌面会有快捷图标：用鼠标双击图标打开，点击“场景”窗口下的“+”图标，添加一个新的场景。



三：点击“来源”窗口下的“+”号添加视频捕获设备





四：点击完视频捕获设备会弹出窗口，点击设备添加已经插入的视频采集设备

****

五：然后在点击音频输出模式，下拉框选择输出桌面音频（DirectSound）然后点击使用自定义的音频设备，音频设备”旁的下拉框里选择“ 数字音频接口（2-USB3.0 Capture)”


****

六：分辨率及帧率，视频格式,视频颜色空间和颜色空间，可以根据自己情况进行选择，最后点击“确定”。




六：视频录制

选择视频保存的路径（桌面或者是磁盘当中）点击设置选择输出，点击浏览设置保存位置，可以选择录制视频的格式，然后点击应用点击确定最后点击开始录制




七：直播推流


点击设置，然后点击串流点服务选择自定义（填写服务器和串流密钥(不同的平台给出的地址是不一样的,以下是以斗鱼直播平台为例）




1. 网站上输入https://www.douyu.com/ （斗鱼直播的网址）需要进行账号的登录
2. 点击头像




1. 点击主播中心




1. 点击直播然后点击开始直播



1. 点击开始直播后会出现rtmp的地址和直播码，rtmp地址复制到OBS软件的推流界面的服务器框里面，直播码复制到OBS软件推流界面的串流秘钥中然后点击推流，点击头像下面的房间地址返回直播间，看是否推流成功。




1. 直播间直播内容和OBS软件同步则推流成功。



1. 分享直播间，点击分享，可以微信扫码观看，可以把直播间分享到QQ，微博，QQ空间

还可以直接搜索直播间的地址就行观看直播。



1. 关闭直播

